**设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、灯光部分** | | | | | | | | | |
| **序号** | | **产品名称** | **品牌** | **型号** | **参数** | **数量** | | | **单位** |
| 1 | 光束灯(白色) | | 祥明/浩洋/珠江 | XM6864/G9B/PR-2445 | 重点：白色外壳  1.采用日本牛尾NSL400光源 2.高速XY轴，磁码盘定位 3.手拉手电源 4.折叠一体化灯钩  技术参数： 通道模式: 16/19； 光源: NSL400灯泡； 电源: 110-240V,50/60Hz;  功率: 600W；功率因素：PF≥0.95； 显示: 2.8寸触摸显示屏,可倒转180°；  颜色盘: 14个色片+白光； 固定图案盘: 11个图案+3个彩色图案+白光； 棱镜:可出11种棱镜,由2个旋转棱镜盘组成； 棱镜盘一：1个16棱镜，1个直线6棱镜，1个雾化； 棱镜盘二：1个32棱镜，1个直线6棱镜，1个双层棱镜（6棱镜＋12棱镜） 出光角度: 4°或者6°； 调光: 0—100%机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果， 支持频闪宏功能,镜头组光学系统; 采用光电复位系统， 当发生误动后,可自动检索复位； 定位技术：采用磁电式定位系统利用磁器件代替了传统的霍尔定位系统， 精度更高，性能可靠高； USB:支持不通电的情况拔地址码,可做软件升级外置接口； 水平: 540°，解析度8/16Bit；垂直: 270°，解析度8/16Bit； IP防护等级: IP20； 产品尺寸: 440x310x592 mm; 纸箱: 480x460x600 mm; 净重: 20 KG; 毛重: 23 KG(纸箱包装) | | 16 | 台 | |
| 2 | 薄雾油 | | DJPOWER/安特利/翼维 | DJV650/ HZL-1/ HZL-2 | 1.这款雾油是为制造雾效而专门研发的。 2.由高质量的无毒化学物质组成。 3.产生的雾效适用于各种类娱乐活动，不会产生任何的残留物或者污染物。 4.且极大程度的提高了雾机的使用寿命，只是用于非加热型雾机。 | | 16 | 瓶 | |
| 3 | 薄雾机 | | DJPOWER/安特利/翼维 | PRO-H1L/ hz-500/ HZ-750 | 使用电压：AC 220V-240V/50-60HZ 限流保险 ：5A/250V 功率：500W 预热时间：0Min 烟量输出：3000cuft/min 油桶容积：2.5L  耗油量：20h/L 控制器：LCD controller 包装尺寸：590X450X460 机器尺寸：521X396X369 净重：33.2kg 毛重：35.7kg  DMX通道：2 烟油：PRO-H1L | | 2 | 台 | |
| 4 | 趴地电风扇 | | 皓彩/祥明/浩洋 | FE-40Ya | 颜色分类: 14寸（俯仰左右摇头）头）控制方式: 机械式 送风类型: 摇头 额定功率： 90w | | 2 | 台 | |
| 5 | 蝴蝶激光灯（白色外壳） | | LEEMC/祥明/浩洋 | CY-E035 | 重点：白色外壳  60W LED三层蝴蝶激光灯 60W LED Double Butterfly Light 电压：AC110/240V 50-60Hz  功率：100W 光源：四合一RGBW 6x10W和1\*50MW 控制：DMX512，声控， 主从，自走 功能：点阵效果，音乐动感 | | 4 | 台 | |
| 6 | 配电箱 | | 国标 | 定制 | 选用正泰开关，带电流电压表 | | 1 | 台 | |
| 7 | 信号线缆 | | 上诚 | 纯铜128P | DMX485，DMX控制线缆 | | 500 | 米 | |
| 8 | 电源线缆 | | 国标 | RVV3\*2.5mm² | 低烟无卤线缆，符合 IEC 标准  耐压 500V，WDZ RVV3\*2.5mm² | | 300 | 米 | |
| 9 | 固定灯光吊杆 | | 定制 | 定制 | 5吊点； 杆体：φ50（厚度3.5mm）焊管焊制作 长度：14m；  载荷：6.0kN；  吊挂钢丝绳ø6mm； | | 1 | 套 | |
| 10 | 工程材料附件 | | 国标 |  | 满足现场使用 | | 1 | 批 | |
| **二、音响部分** | | | | | | | | | |
| 1 | 低频音箱 | | T.D.Taichee唐龙太极/ ZMS醉美声/声扬 | IW-215/ s /G8-SUB | 类型：21寸倒相式超低频音箱； 功率：1100W； 覆盖角度： 灵敏度：96.8分贝； 声压级：127分贝（持续）；133分贝（最大）； 箱体：高密度桦木夹板； 音箱单元配备： 定制21英寸低音单元1只； 尺寸（H\*W\*D）：641mm\*725mm\*713mm； 重量（KG）：64； | | 4 | 只 | |
| 2 | 功率放大器 | | T.D.Taichee唐龙太极/ ZMS醉美声/声扬 | ON-7.0/PS4130 | 输出功率： 2\*2400W（8Ω）、2\*4350W（4Ω）、2\*7000W（2Ω）； 线路类型："TD"类功放； 互调失真：＜0.1%； 阻尼系数：300:1； 保护系统：带削波、过热/直流保护装置； 尺寸（H\*W\*D）：88mm\*483mm\*455mm； 重量（KG）：16.5； | | 2 | 台 | |
| 3 | 小振膜电容话筒 | | 艾卓利/舒尔/森海塞尔 | CM1/Shure SM81 |  | | 4 | 只 | |
| 4 | 话筒落地支架 | | 国标 | 加厚，加粗 |  | | 4 | 个 | |
| 5 | 音箱线缆 | | 上诚 | 纯铜2\*2.5 | 每股线300以上铜芯 | | 240 | 米 | |
| 6 | 工程材料附件 | | 国标 |  | 满足现场使用 | | 1 | 批 | |